|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 運 行 前 点 検 表  **会社名：**  点検日：　　　　　年　　月　　日（　）　　　　　　　点検者名：  ポンプ車の機種・名称：　　　　　　　　　　　　　　　機械（車両）番号： | | | | |
| 点 検 箇 所 | 点　　検　　内　　容 | 結果 | 処置 | 特記  事項 |
| 1.ブレーキ | 1.ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で，ブレーキのききが十分か |  |  |  |
| 2.ブレーキの液量は適当か |  |  |  |
| 3.空気圧力の上がり具合は不良でないか |  |  |  |
| 4.ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合に，ブレーキ・バルブからの排気音は正常か |  |  |  |
| 5.駐車ブレーキ・レバーの引きしろは適当か |  |  |  |
| 2.タイヤ | 1.タイヤの空気圧は適当か |  |  |  |
| 2.亀裂および損傷はないか |  |  |  |
| 3.異常な摩耗はないか |  |  |  |
| ※4.溝の深さは十分であるか |  |  |  |
| ★5.タイヤのホイールナット(ボルト)にゆるみや損傷はないか |  |  |  |
| 3.バッテリ | ※液量は適当か |  |  |  |
| 4.原動機 | ※1.冷却水の量は適当か。  ※2.ファン・ベルトの張り具合が適当で，かつ，ファン・ベルトに損傷はないか  ※3.エンジン・オイルの量は適当か  ※4.原動機のかかり具合が不良でなく，かつ，異音はないか  ※5.低速および加速の状態は適当か |  |  |  |
| 5.灯火装置および  方向指示器 | 点灯または点滅具合が不良でなく，かつ，汚れおよび損傷はないか |  |  |  |
| 6.ウインド・ウォッシャおよびワイパー | ※1.ウインド・ウォッシャの液量が適当で，かつ，噴射状態は不良でないか  ※2.ワイパーの払拭状態は不良でないか |  |  |  |
| 7.エア・タンク | エア・タンクにはないか |  |  |  |
| 8.運行において異常が認められた箇所 | 当該箇所に異常はないか |  |  |  |
| 記号　　レ：良好　×：不良　○：処置済み　／：該当なし | | | | |

※印の点検は，当該自動車の走行距離，運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。

　　　★印の点検は，全圧連による励行すべき点検項目。

\\nas02\local\いっけい\全圧連マーク\全圧連マーク（大・グレー）.jpg\\nas02\local\いっけい\全圧連マーク\全圧連マーク（大・グレー）.jpg (一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会　推奨様式